
教学楼B栋阶梯教室桌椅采购清单及技术要求
一、教学楼B栋阶梯教室桌椅产品清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价
	备注

	1
	固定座椅前排
	14
	位
	
	
	

	2
	固定座椅中排
	119
	位
	
	
	

	3
	固定座椅后排
	14
	位
	
	
	

	4
	演讲桌
	1
	张
	
	
	

	5
	椅子
	1
	张
	
	
	

	
	
	
	
	合计：
	
	


二、教学楼B栋阶梯教室桌椅技术要求

1.固定座椅前排
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	参数要求
	1.立管底脚：采用铝合金材质经模具压铸成型，宽度为 44mm ，底脚前后端尺寸为312mm。配有 PP 材质地爆装饰盖。上支撑宽度为42mm，前后端尺寸为 310mm；

2.左中右立管：采用 80*40*2mm 特殊截面造型的异型钢管；

3.受力横管：下横管采用 80*40*2mm 矩形方管，上横管60*30*2mm 矩形方管；

4.椅背铝合金管：采用铝合金材质冷拉成型，尺寸为 63*57*2ｍｍ特殊造型铝合金管，铝合金管连接椅背板材及台面板材；

5.背板：18mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，与立管、上下受力横管、铝合金管连接固定；

6.台面板：采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，1.5mm厚 PVC 封边。台面深度 350mm，台面板前端嵌入铝合金条；

	2
	参考图片
	[image: image1.png]





2.固定座椅中排
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	参数要求
	1.中心距530mm；

2.座板：

A.尺寸：前后 415mm，左右 427mm 。

B.材质：采用 PP+玻纤经模具压注并经气辅工艺结合成型。

C.环保标准：零甲醛。

D.3D 立体造型，前后端厚度渐变，边部后端最厚处达到25mm 厚，座板底部中间处设有约25mm厚3D造型的加强护框，与铝合金材质底座合为一体。

E.座板后端设有两条 70*11mm 回复让位糟。

F.座板表面采用田字格造型饰面，风格独特。

3.受力底座：尺寸 253*283*85mm 采用铝合金材质经模具压铸成型，内配回复重力块及受力组件，铝合金底座镶嵌于座板加强护框内，合为一体；
4.受力支撑组件：采用6mm厚钢板折弯焊接加工成型，与横管及铝合金底座相连；
5.立管底脚：采用铝合金材质经模具压铸成型，宽度为44mm ，底脚前后端尺寸为312mm。配有PP材质地爆装饰盖。上支撑宽度为 42mm，前后端尺寸为 310mm；
6.左中右立管：采用80*40*2mm 特殊截面造型的异型钢管；
7.受力横管：下横管采用80*40*2mm矩形方管，上横管 60*30*2mm 矩形方管；
8.椅背铝合金管：采用铝合金材质冷拉成型，尺寸为 63*57*2ｍｍ特殊造型铝合金管，铝合金管连接椅背板材及台面板材；
9.背板：18mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，与立管、上下受力横管、铝合金管连接固定；
10.台面板：采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，1.5mm厚 PVC 封边。台面深度 350mm，台面板前端嵌入铝合金条。
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	参考图片
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3.固定座椅后排
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	参数要求
	1.中心距530mm；

2.座板：

  A.尺寸：前后415mm，左右427mm 。

B.材质：采用 PP+玻纤经模具压注并经气辅工艺结合成型。

C.环保标准：零甲醛。

D.3D立体造型，前后端厚度渐变，边部后端最厚处达到 25mm 厚，座板底部中间处设有约 25mm 厚 3D 造型的加强护框，与铝合金材质底座合为一体。

E.座板后端设有两条 70*11mm 回复让位糟。

F.座板表面采用田字格造型饰面，风格独特。

3.受力底座：尺寸 253*283*85mm 采用铝合金材质经模具压铸成型，内配回复重力块及受力组件，铝合金底座镶嵌于座板加强护框内，合为一体；

4.受力支撑组件：采用 6mm 厚钢板折弯焊接加工成型，与横管及铝合金底座相连；

5.立管底脚：采用铝合金材质经模具压铸成型，宽度为 44mm ，底脚前后端尺寸为312mm。配有 PP 材质地爆装饰盖。上支撑宽度为 42mm，前后端尺寸为 310mm；

6.左中右立管：采用 80*40*2mm 特殊截面造型的异型钢管；

7.受力横管：下横管采用 80*40*2mm 矩形方管，上横管 60*30*2mm 矩形方管；

8.椅背铝合金管：采用铝合金材质冷拉成型，尺寸为 63*57*2ｍｍ特殊造型铝合金管，铝合金管连接椅背板材及台面板材；

9.背板：18mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，与立管、上下受力横管、铝合金管连接固定。
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	参考图片
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4.演讲桌
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	参数要求
	1.尺寸规格（mm）：1600*800*900mm；
2.采用25mm与18mm厚，E0级实木多层板，表面胶合强度≥0.7MPa，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r符合GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准，符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象；                                                 

3.封边条：采用优质PVC同色封边条封边，厚度1.2mm，符合B/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准；                                                                                                                                                                                                                                                                                   3，热熔胶；符GB/18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；

4.五金配件：采用合金三合一连接件。
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	参考图片
	[image: image4.png]





5.椅子
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	参数要求
	1.尺寸：690*680*1100mm；
2.面料：采用环保西皮面料，厚度≥1mm，手感柔软.细腻；

3.框架：实木木方框架结构，木材含水率≤13%，结合部位无松动；          

4.海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度35kg/m³。厚度约≥30mm，弹性好，回弹力达到50%，表面涂防老化变形的保护膜；                        

5.脚垫：PP耐磨脚垫.防止打滑及保护地面。
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