[bookmark: _GoBack]采购清单：
	序号
	产品名称
	规格型号
	功率/能耗
	数量
	参数(不低于以下要求，允许优于)

	1
	双炒双温燃气灶
	2000*1150*800/350
	250W*/220V
4.8m³/h*2-12T.55kwX2
	1台
	1、材质：优质 304不锈钢，台面厚度为1.4mm，一次冲压成型；前板、侧板、后背板厚度均为 1.2mm；
2、炉体骨架采用 40*40*4mm 国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理；
3、炉膛采用A3，3mm热轧铁板，炉膛内采用塘泥耐火砖砌结火位；
4、采用纯铜炉头，稀土金属聚能网；
5、厨用中压风机，用电 250W/220V；
6、气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用Φ60 镀锌风管；
7、配不锈钢摇摆水龙头，前置来水控制，不锈钢下水管；
8、自动电子脉冲点火系统及离子感应熄火保护装置。
9、炉通脚Φ50mm 无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。
10、国标CCC款熄火保护 采用电子打火，一键启动
11、符合GB 30531-2014节能认证
12、符合国标35848-2024 燃气生产许可
13.燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书。燃气大锅灶具有符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，能效等级为1级的检测报告。

	2
	双头燃气大锅灶
	2100*1150*800/350
	250W*/220V
6.3m³/h*2-12T.60kwX2
	7台
	



注：1.表中数量为"暂定工程量"，最终按学校书面确认的实际拆换数量×中标单价结算(综合单价不变)。
2.项目报价中须考虑设备运输、拆除、安装、辅料、保险、质保、税金、人员工资等所有相关费用，此外学校不再支付其他任何费用。承包人提出的工程清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。

