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	序号
	项目名称
	施工内容及工艺说明
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一、拆除部分 

	1
	原厕所
	1.木框架拆除。
2.基座拆除至平整（2m2）。
	m2
	2
	 
	 

	2
	内墙体
	原医务室防盗门旁墙体拆除（3m2），墙面切割。
	m2
	3
	 
	 

	3
	室内门
	拆除。
	樘
	1
	 
	 

	二、装修部分

	1
	厕所拆除后修补
	1.修补地砖、墙砖（2m2）。
2.瓷砖参数及要求：600mm*600mm，颜色、材质与原瓷砖一致。
	m2
	2
	 
	 

	2
	新增墙体
	1. M5水泥砂浆轻质砌块加气砖，200mm*200mm*200mm。
2.乳胶漆（立邦漆）
(1)基层类型:一般抹灰面。
(2)墙面钉挂钢板网,钢板网粉水泥砂浆。
(3)腻子种类:柔性专用内墙腻子。
(4)刮腻子遍数:满批3遍。
(5)刷漆遍数:乳胶漆一底二遍。（原校医室所有墙壁和顶面刷一遍）。
3.墙体外下面2000mm贴墙砖，颜色、规格同教学楼墙砖。
	m2
	8
	 
	 

	3
	防盗门
	参数：长*宽（1000mm*2050mm），乙级门标准参数，框面材质厚2mm，锁闭点数10个，防破坏开启时间≥15min，颜色与学校办公室门一致，灌浆。
	扇
	1
	 
	 

	4
	内墙和内门拆除后修补
	乳胶漆（立邦漆）
(1)基层类型:一般抹灰面。
(2)墙面钉挂钢板网,钢板网粉水泥砂浆。
(3)腻子种类:柔性专用内墙腻子。
(4)刮腻子遍数:满批3遍。
(5)刷漆遍数:乳胶漆一底二遍。
	m2
	2
	 
	 

	5
	轻钢龙骨隔断
	75系列轻钢龙骨间距300mm*300mm，隔音棉铺贴在轻钢龙骨上，纸面石膏板安装在龙骨上，板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，清油封底，板面喷刷内墙乳胶漆3底3面。
	m2
	4.6
	 
	 

	6
	玻璃隔断
	1.白钢化玻璃，品牌：信义、台玻、南玻，达到安全认证要求，厚度6+6mm（中间胶片），高*宽2800mm*1500mm。
2.细木工板制作安装立柱上下横梁，九厘胶合板压条，1mm厚304不锈钢安装在木工板上（宽度100mm）。
3.钢化玻璃下面2mm高做磨砂处理。
	m2
	8.8
	 
	 

	7
	玻璃隔断门帘
	轨道固定在横梁上。宽度同玻璃隔断。
	个
	2
	 
	 

	8
	医院通用处置台
	处置台购买成品（1200*500*800mm），0.9mm304不锈钢台面，板材型材符合环保标准。参考图样如下：[image: http://cms.njqhjy.net/upload/ewebeditor/2023/02/13/20230213165555867002.jpg]
	套
	1
	上限1200元
	上限1200元

	9
	室内医院通用操作台(定制）
	1.柜台(长（2.5m+1.6m）*宽0.6m*高0.8m)，18mm杉木板(内部贴铝膜)，ENF级环保标准，石英石台面(12mm)。
2.上排抽屉，下排隔2层。
3.订制烤漆柜门(不锈钢阻尼铰链)。
	套
	1
	 
	 

	10
	水池
	1.304不锈钢单槽水池(600mm*400mm*200mm)。
2.厚度：1mm，品牌：九牧、欧琳。
	套
	1
	 
	 

	11
	硅钙板吊顶
	1.天棚吊筋H=750mmΦ8。
2.U型不上人配套龙骨规格面层600mm*600mm。
3.600mm*600mm硅钙板安装在龙骨上。
	m2
	32
	 
	 

	12
	地板革
	材质：PVC，类型：多层复合型，耐磨阻燃，达到E0-E1环保标准，无甲醛，厚度1.2-1.6mm。
	m2
	74
	 
	 

	13
	窗帘
	窗帘杆、窗帘布、加工要求(含颜色)跟教学楼办公室一致。(窗户尺寸：2000mm*2000mm)。
	m2
	4
	 
	 

	14
	小厨宝
	美的小厨宝5L。
	个
	1
	 
	 

	三、水电安装 

	1
	灯
	1.吊灯Led集成吊顶灯，品牌：欧普。数量：4盏。
2.尺寸：600m*600m。

	盏
	4
	 
	 

	2
	日关灯安装
	1.安装3盏日光灯(灯具学校提供)。
2.重新部置开关控制3盏灯。
	组
	1
	 
	 

	3
	插座移位
	距离：3000mm。
	个
	1
	 
	 

	4
	新增插座
	1.品牌：正泰
2.普通插座8个（10A，二三插）。
3.空调插座1个（16A，三插）。
	个
	9
	 
	 

	5
	电线
	远东(4mm2，3芯)
	m
	50
	 
	 

	6
	垃圾清运
	根据采购人需求完成垃圾清运
	项
	 
	 
	 

	7
	材料搬运
	根据采购人需求完成材料搬运
	项
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